松潘县基层公共就业服务站建设项目采购清单
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	★自助服务终端(一体机)
	适用场景：室内安装
机身材质：镀锌板表面材质钢化玻璃面板尺寸50英寸LG电容触摸屏
分辨率：1920*1080
系统版本：Androld 11
系统运行内存：8G
系统硬盘：64G
设备接口：身份证读卡器LTE-S2摄像头双目摄像头500W像素麦克风外设麦克风
USB端口：USB*2网络通信RJ45*1高清端口HDM*1
输入电压“AC110-220V”
网络连接：WFi,有线，4G
触摸方案：电容G+G
工作环境温度：-0℃-55℃
湿度：10%RH-90%RH
使用寿命：>80000小时
安装方式：落地摆放
	1
	台
	

	2
	★就业管理服务系统
	包含企业招聘、用户求职、政策公告、技能培训、创业帮扶、岗位监测、设备监测等功能。实现公共就业服务管理人员对个人、企业、雇主信息进行登记、审核、管理和维护，保证信息的准确性和可靠性，帮助对手机小程序不熟悉的用户进行信息发布。
	1
	套
	

	3
	★就业岗位发布系统
	动态在大屏中显示最新和最热的工作岗位，供求职者和企业快速进行了解。并显示每天、每月、每月的新增的用工企业/雇主、用工岗位、求职用户、求职意向、沟通意向、达成就业等相关数据。
	1
	套
	

	4
	[bookmark: _GoBack]★公共就业可视化分析系统
	包含企业用户、用工需求、用工岗位、求职用户、沟通意向、招聘企业行业分布、求职年龄分布、驿站分布等功能。并与详细的基础数据进行关联。实现对公共就业创业业务运行过程中的关键业务指标实时进行统计分析和图形化呈现，帮助决策管理人员实时对业务进行评估和优化。
	1
	套
	

	5
	饮水机
	1.设备类型：立式温热/冷热两用饮水机
2.出水模式：支持常温水、热水双出水，热水防烫设计，适配老人、群众安全使用
3.材质配置：机身采用加厚防锈钢板、食品级304不锈钢内胆，无异味、耐腐蚀、不易变形
4.安全配置：自带防干烧保护、过热断电保护、漏电保护装置，符合公共场所安全标准
5.容量功率：内胆容量≥15L，额定功率≤800W，节能省电，适合全天待机使用
6.细节设计：自带可拆卸接水盘，防积水溢水；出水口防尘设计，干净卫生；机身防水易擦拭，方便日常清洁
7.附加要求：静音运行，无噪音干扰办公环境，整机质保≥1年，适配服务大厅公共区域摆放
	2
	台
	

	6
	便民充电台
	1. 设备类型：桌面式多功能智能便民充电台，公共通用款
2. 接口配置：配备Type-C、苹果、安卓通用快充接口≥6组，支持多设备同时充电，兼容市面主流手机设备
3. 安全配置：具备过充保护、过压保护、短路保护、漏电保护功能，杜绝公共用电安全隐患
4. 功率参数：支持5V快充输出，单口输出稳定，不伤电子设备
5. 机身设计：阻燃ABS材质，防摔、耐磨、耐高温
	1
	台
	镇坪乡1台

	7
	服务柜台
	按需定制
	1
	个
	长1.2米，高0.8米，宽0.45米1台

	8
	桌椅
	办公桌：长150CM*宽80CM
办公椅：办公椅PP材质
高密度海绵、安全防爆底盘
高承重力五星脚
	4
	套
	4套

	9
	标识标牌设计制作安装
	（1）240平方米文化标识标牌+300平方米外部氛围营造、内部标识标牌；
（2）站点设置、整体文化氛围营造
	2
	个
	按需定制

	10
	高清拍摄仪
	产品尺寸:240mm*345mm
底座尺寸:硬底335mm*270mm
扫描像素:1400万像索
扫描幅面:A3、A4、A5、A6、A7、名片、身份证
补光控制方式:三级触控调光 补光灯:6颗LED补光灯 
感光元件:高清CMOS 对焦方式:定焦 
出图响应时间:约1S 标配接口:USB2.0端口 
扫描类型:办公文稿、单据、身份证、笔记、杂志书籍、立体实物等
拓展功能:二代证阅读器(选配，具体咨询客服)
图片格式:JPG/TIF/PDF/BMP/TGA/PCX/PNG/RAS
	3
	台
	

	11
	安全监控设备
	储存容量：128G
像素：400万
存储方式：云存+内存卡
	6
	个
	

	12
	沙发
	三人位沙发*2
	1
	套
	

	13
	条型会议桌
	长240CM*宽120CM
25MM加厚面板
会议椅PP材质
高密度海绵
安全防爆底盘
高承重力五星脚
	1
	套
	

	14
	茶吧机
	操控方式：触控式，遥控器控制
加热方式：沸腾胆加热
功能：童锁保护，多档调温，温度显示
水温类型：制热可调温
电源线长：1m
储藏箱容量：1.2L
额定电压：220V
加热功率：1200W
额定频率：50Hz
	1
	台
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